Frecuencia de operación I2C de giroscopio

1. 100 KHz

Dirección I2C

1. 0x68 si pin AD0 está en 0

Datos

1. Regresa datos en formato de ADC de 16 bits. No se requiere el uso de ADC en el PIC